|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | название | характеристика | кол-во | цена за единицу | общая сумма | рисунок |
| 1 | саксофон-альт Yamaha YAS-480 | Уровень: Intermediate Дополнительные клавиши: высокая F#, передний механизм F Шейка: прокаленная сталь Центральный механизм: конусовидный, с нейлоновой головкой Кнопки клавиш: полиэстер Держатель для нот: в комплекте Мундштук: 4С | 3 |  |  |  |
| 2 | саксофон-тенор Yamaha YTS-480 | Идеальная модель как для музыкантов, совершенствующих свои навыки игры, так и для профессионалов. Дизайн модели аналогичен саксофонам серий Pro и Custom. Инструмент отличается высокой точностью передачи интонации, теплым звучанием и чувствительностью. Саксофон имеет небольшой вес и отличается долгим сроком службы. Модель поставляется с классической шейкой 62, обеспечивающей оптимальное звучание и прекрасные игровые качества, а также футляром, надежно защищающим инструмент от внешних воздействий, и удобным плечевым ремнем. Спецификации: Дополнительные клавиши: высокая F#, передний механизм F Шейка: прокаленная сталь Центральный механизм: конусовидный, с нейлоновой головкой Кнопки клавиш: полиэстер Держатель для нот: в комплекте Мундштук: 4С | 2 |  |  |  |
| 3 | Пюпитр Hercules BS100B | Размер стола, мм: **535x293**Высота, мм: **690-1240**Размер в сложенном виде, мм: **110x8x675**Вес, кг: **1.45** | 20 |  |  | C:\Users\user\Desktop\Hercules_BS100B.jpg |
| 4 | саксофон-баритон "Yamaha" YBS-32E | Серия саксофонов Yamaha 32 предлагает профессиональные качества инструмента по доступной цене. Основой дизайна данной модели послужили более дорогие серии саксофонов Pro и Custom, с которыми данный саксофон имеет много общих характеристик. Модель серии 32 обеспечивает великолепную реакцию, звучание, интонацию и прекрасные исполнительские качества. Баритоновые саксофоны Yamaha имеют специально разработанный октавный механизм для мягкой смены октав и облегчения игры. Саксофон-баритон серии Intermediate, строй Eb, покрытие: золотой лак. Нижний A, фронтальный F, накладки клапанов - полиэстер, винт оси - закаленный, с нейлоновым покрытием, упор для большого пальца правой руки - регулируемый, мундштук AS4C. СпецификацияНизкая AПередний механизм FИсполнение – прозрачный лак | 1 |  |  |  |
| 5 | тромбон-тенор Yamaha YSL-446G(Е) | Серия Intermediate, ключ: Bb/F, Раструб: ML: 13,34 мм (0.563"), раструб: золотая латунь, 214,4 мм (8 1/2"), вес: стандарт, внешняя сторона слайда: нейзильберовая, внутренняя сторона кулисы: нейзильбер, покрытие: золотой лак.YSL-446G обладает прекрасным, богатым тембром, лёгкостью игры и сбалансированной отдачей. Размеры раструба и канала такие же, как у профессиональных моделей, они собираются вручную, что обычно встречается только у топовых моделей тромбонов. Раструб размером 8-1/2", изготовленный из золотой меди для обеспечения тёплого, богатого тембра, который способен заполнить концертный зал и очень точного интонирования. Перемещение слайда гладкое, а быстрая отдача и удобство игры неизменны во всех регистрах и при любой динамике. YSL-446G - модель со средней мензурой для универсальности применения в любой ситуации, имеет оригинальную обвязку кроны общего строя, которая характеризуется удивительно открытой, свободной отдачей, а также имеет удивительно плавное действие клапана. | 2 |  |  |  |
| 6 | тромбон-тенор Yamaha YSL-448G(Е) | Серия Intermediate, ключ: Bb/F, Раструб: L: 13,89 мм (0.547"), раструб: золотая латунь, 214,4 мм (8 1/2"), вес: стандарт, внешняя сторона слайда: нейзильберовая, внутренняя сторона кулисы: нейзильбер, покрытие: золотой лак.YSL-448G обладает прекрасным, богатым тембром, лёгкостью игры и сбалансированной отдачей. Размеры раструба и канала такие же, как у профессиональных моделей, они собираются вручную, что обычно встречается только у топовых моделей тромбонов. Раструб размером 8-1/2", изготовленный из золотой меди для обеспечения тёплого, богатого тембра, который способен заполнить концертный зал и очень точного интонирования. Перемещение слайда гладкое, а быстрая отдача и удобство игры неизменны во всех регистрах и при любой динамике. YSL-448G - модель с большой оркестровой мензурой для мощной звуковой проекции, имеет оригинальную обвязку кроны общего строя, которая характеризуется удивительно открытой, свободной отдачей, а также имеет удивительно плавное действие клапана. | 2 |  |  |  |
| 7 | тромбон помповый Yamaha YSL-354V | Стандартная модель помпового тромбона Yamaha обеспечивает богатое, благородное звучание с быстрой реакцией и характеризуется чистой работой пистонов, что особенно удобно для тех, кто незнаком с позициями кулисы. Спецификация: 3х помповый тромбон, Раструб из желтой меди: 204,4мм, Мензура: 12,7мм, Исполнение: лак, Мундштук: 45С2 | 2 |  |  | C:\Users\user\Desktop\саксофон 1-6 кл\2019-01-21 Паспорт Балина Л.А\рисунок помп тромбон.jpg |
| 8 | Басовый комбо усилитель портативн |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Басовый комбо усилительстационарный |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Микшерный пульт[Yamaha EMX-5014C](http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT27738)  | Выходная мощность: 500Вт + 500Вт / 4 ом; 350Вт + 350Вт / 8 ом; Входы: 1-6 каналы XLR и TRS; 7/8 и 9/10 каналы 1XLR (микрофонный моно) или 2 jack и 11/12, 13/14 2 jack и 2RCA Эквалайзер (моно канал): ВЧ - срез 10 кГц; СЧ - пик 250 Гц - 5 кГц; НЧ - срез 100 Гц Эквалайзер (стерео канал): ВЧ - срез 10 кГц; СЧ - пик 2.5 кГц; НЧ - срез 100 Гц AUX посыл: 3 (2 AUX (pre/Post), 1 на внутренний эффект) Фантомное питание: +48В 9-и полосный графический эквалайзер: 63 Гц, 125 Гц, 259 Гц, 500Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 16 кГц Цифровой процессор эффектов SPX: 24 бит АЦП/ ЦАП; 32 битный встроенный процессор; 16 программ: REVERB HALL1, REVERB HALL2, REVERB ROOM1, REVERB ROOM2, REVERB STAGE1, REVERB STAGE2, REVERB PLATE, DRUM AMBIENCE, KARAOKE ECHO, CHORUS1, CHORUS2, FLANGER, PHASER, AUTO WAH, DISTORTION Режимы встроенного усилителя: Main + Main; Main + AUX; AUX 1 + AUX 2; Габариты: 444 x 493 x 155 мм Масса: 10,5 Кг Требования к питанию: 240В AC 50Гц 450Вт; 230В AC 50Гц 450Вт Переключатель уровня мощности: 500Вт/200Вт/75Вт Standby: (каналы 1-16 отключаются) есть Опциональный крепеж RK5014 для установки в рэк | 1 |  |  | C:\Users\user\Desktop\микш.jpg |
| 11 | Микрофоны Shure |  | 4 |  |  |  |