1. Поставляемый товар - новый товар не ранее 2020 года выпуска (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Переданный Товар - свободный от любых прав и притязаний третьих лиц;

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества: 12 месяцев с момента поставки Товара.

4. Требования к упаковке: целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться** | | | | **Количество (шт.)** |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм. показателей** | **Значение показателя** |
| 1 | Баян | 1 | Высота | мм | не менее 438  не более 445 | 2 |  |
| 2 | Ширина | мм | не менее 456  не более 467 |
| 3 | Глубина | мм | не менее 223  не более 227 |
| 4 | Вес | кг | не менее 11  не более 14 |
| 5 | Голосовая часть |  | цельно-планочная |
| 6 | **Левая механика:** |  | готово выборная |
| 6.1 | Диапазон выборной системы – 55 (от «ми» Контр - октавы до «ля#» 3-й октавы |  | соответствие |
| 6.2 | Готовая система (бас-стандарт) 120 (6-ти рядная). Бас (16+8+4+2): от «ми» контроктавы, до «ми» большой октавы (4 голоса в 4- х октавах - в унисон (контроктава, большая октава, малая октава, 1 октава)).  Баритон (8+8): от «фа» малой октавы, до «ля#» 3-й октавы (2-х голосный). |  | соответствие |
| 7 | **Правая механика:** | | |
| 7.1 | 5- ти рядная (3 основных ряда + 2 дублирующих), изготовление всех рычагов на втулках. |  | соответствие |
| 7.2 | Основных голосов: 3 (8+8+4), (кларнет, гобой (концертино), пикколо). |  | соответствие |
| 7.3 | Две деки: прямая и ломаная (cassotto), 7 регистров, 5 подбородочных регистров (безлюфтовое соединение бород). |  | соответствие |
| 7.4 | Диапазон правой руки: 58 (от «ми» большой октавы до «до#» 4-й октавы (в пикколо до «ля#» 4-й октавы)). |  | соответствие |
| 8 | Покрытие сетки |  | целлулоид |