**Список потребностей в оснащении театральной студии для реализации национального проекта**

**Оборудование театральной студии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| 1. | ПроигрывательTASCAM CD-200SB | -Формат файлов: MP2,WAV, MP3, AAC, WMA-Форматы носителей: карты памяти SDHC/ SD, USB флеш-карты или компакт-диски CD-RW, CD-R-Поддержка WMA/ ID3/AAC тэгов и CD TEXT-Опция записи треков из аудио компакт-дисков на карты памяти в форматах MP3/ WAV-Память антишок 10 сек.-Коррекция скорости воспроизведения ±14%-Выход на наушники-Высота 2U-Габариты: 48,1 x 95 x 29,8 см-Вес: 4,7 кг | 2 шт |
| 2. | Стойка для микрофонаROCKDALE3617\_T | усиленная микрофонная стойка с металлическими узлами, высота 90-160 см, журавль 80 см | 4 шт |
| 3. | РадиомикрофонSENNHEISER EW 165 G3-A-X | вокальная радиосистема с ручным передатчиком, капсюль E 865, РЧ – диапазон 516 - 558 МГц | 4 шт |
| 4. | Лазерный проектор NEC P525UL | Разрешение WUXGA (1920x1200)Поддерживаемое разрешение до 3840\*2160Рабочий формат изображения 16:10Поддерживаемый формат изображения 4:3, 16:9Яркость 5000 ЛмКонтрастность 500000:1Способ проекции: прямая и обратная | 1 шт |
| 5.  | Театральный прожектор IMLIGHT PROFILED-8/22 W150 | Характеристики^Аналог лампы 650 Вт. Аналог светодиода 150 Вт. Дистанция до 14 метров.Подключение к системе управления светом DMX-512 и обычной сети питания 220 В Управление яркостью 0-100%.LED-источник света 110 ВтЦветовая температура 3500К Индекс цветопередачи 80 RaСветовой поток, лм 12 600 Угол раскрытия луча, град. 8-22 Дистанция, м 2-14 Управление DMX-512 – 2 каналаРабота без пульта управления в ручном режимеТочность псевдо 16 битDIP-переключатель вход/выход 3pinОхлаждение Малошумящий вентиляторПотребляемая мощность, Вт 130 Масса прибора, кг 16,3 | 6 шт. |
| 6. | 15.6" Ноутбук HP Pavilion 15-bc401ur | Диагональ экрана 15.6"ПроцессорIntel Core i5Оперативная память8 ГБМодель дискретной видеокарты GeForce GTX 1050(HDD) 1000 ГБ(SSD) 128 ГБ | 1 шт |