|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара)\*** | **Единица измерения**\* | **Минимальные и (или максимальные, неизменяемые значения характеристики** | **Требования заказчика к указанию значения характеристики участником закупки**\*\* |
| **Акустическая система 3-полосная, активная 15 дм в количестве 2 шт.** |
| Встроенный усилитель мощностью | ватт | Не менее 500 ватт постоянно  | Одно конкретное значение |
| ватт | До 2000 ватт кратковременно | Неизменяемое значение |
| Наличие внутренней обработки DSP | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Количество полос | шт | Не менее 3 | Одно конкретное значение |
| Наличие выходного разъема для сабвуфера | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| НЧ динамик | дюйм | Не менее 15 | Одно конкретное значение |
| СЧ динамик | дюйм | Не менее 6,5 | Одно конкретное значение |
| ВЧ драйвер | дюйм | Не менее 1,25 | Одно конкретное значение |
| Максимальный уровень звукового давления | децибелы | Не менее 134 | Одно конкретное значение |
| Вес  | кг | Не более 50 | Одно конкретное значение |
| **Активный сабвуфер18 дм в количестве 2 шт.** |
| Встроенный усилитель мощностью | ватт | Не менее 450 ватт постоянно | Одно конкретное значение |
| ватт | 1500 ватт кратковременно | Неизменяемое значение |
| Наличие внутренней обработки DSP | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Звуковое давление | децибелы | Не менее 130 | Одно конкретное значение |
| Частотный диапазон (-3дБ) | Гц | 33--150 | Диапазонное значение |
| Частотный диапазон (-10дБ) | Гц | 28-180 | Диапазонное значение |
| НЧ динамик | дюйм | 18 | Неизменяемое значение  |
| Вес | кг | Не более 60 | Одно конкретное значение |
| **16-канальный микшерный пульт со встроенным процессором в количестве 1 шт.** |
| Количество каналов | шт | Не менее 16 | Одно конкретное значение |
| Количество моно микрофонных входов | шт | Не менее 8 | Одно конкретное значение |
| Количество стерео входов | шт | Не менее 4 | Одно конкретное значение |
| Групповые шины  | шт | Не менее 4 | Одно конкретное значение |
| Стереошина | шт | 1 | Неизменяемое значение |
| Шины AUX | шт | Не менее 4 | Одно конкретное значение |
| Наличие компрессора с одним регулятором | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Эффекты FX | программы | Не менее 24 | Одно конкретное значение |
| Интерфейс USB  | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Наличие аттенюатора на моновходах | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Фантомное питание | вольт | 48 | Неизменяемое значение |
| Наличие симметричных выходов XLR | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Наличие встроенного универсального блока питания | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Вес  | кг | Не более 10 | Одно конкретное значение |
| **Вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками в количестве** **4 шт.** |
| Количество микрофонов с одной базой | шт | Не менее 2 | Одно конкретное значение |
| Канал передачи | шт | Не менее 4 | Одно конкретное значение |
| Время работы от одной батареи АА | час | Не менее 30 | Одно конкретное значение |
| Наличие регулятора усиления (gain) | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Наличие индикатора низкого заряда батареи | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Диапазон несущей частоты | МГц | 660-865 | Диапазонное значение |
| Пропускная способность | Гц | 40-20000 | Диапазонное значение |
| Аудиовыходы - баланс | - | 1/4 джек, регулируемый уровень выходного сигнала | Неизменяемое значение |
| Соотношение сигнал/шум | децибелы | Не менее 105 | Одно конкретное значение |
| Питание передатчика 1.5V размера AA батарея | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Наличие компандера встроенного | - | Наличие | Неизменяемое значение |
| Дальность передачи  | метр | Не менее 50 | Одно конкретное значение |