AKG WMS40 MINI2 VOCAL SET BD US45A/C (660.700&662.300) 11 990 р.

WMS 40 MINI 2 – универсальная система, которая подойдет как профессиональным вокалистам, так и начинающим музыкантам, включая тех, кто любит попеть караоке дома или в баре. Кроме того, на устройство стоит обратить внимание и ведущим различных мероприятий – WMS 40 MINI 2 идеально подойдет для этих целей.

Технические характеристики

• Диапазон несущей частоты: 660-865 МГц, 1 фиксированная частота

• Пропускная способность: 40-20.000 Гц

• THD: 0,8% (на 1 кГц)

• Стабильность частот: (-10°C +50°C) ±15 кГц

• Аудиовыходы - баланс: 1/4 джек, регулируемый уровень выходного сигнала

• Компандер: встроенный

• Соотношение сигнал/шум: 105 дБ (А)

• Источник питания;110/240 В

• Питание передатчика: 1.5V размера AA батарея

• Период работы на одной батарее: более 30 часов

Габариты:

База: 133,3х132х43мм, вес: 581 г.

ARTHUR FORTY AF-104 16 990 р.

Артикул: 73341

В НАЛИЧИИ

в магазине г. Екатеринбург

вокальная радиосистема на 4 микрофона. Диапазон частот: 200-280 МГц Частотный диапазон: 40-15000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) Стабильность радиочастоты: ± 0.005% Сигнал / Шум: >90 дБ Чувствительность приемника: –80 дБ/м Пиковая девиация: +25 КГц / = 48 КГц Дистанция устойчивого приема: до 100 м (открытое пространство) Мощность передатчика: 20 мВт

Особенностью системы является стабильная работа всех 4 микрофонов в диапазоне VHF и возможность установки в стандартную рэковую стойку до 4 радиосистем с разными частотами. Подключение систем к микшеру через балансные аудиовыходы позволит избежать влияния радиопередачи на аудиотракт при совместном использовании 16 передатчиков. Капсюль микрофона имеет суперкардиоидную диаграмму направленности, что обеспечивает качественную передачу звука от источника сигнала, чистое и четкое звучание голоса и вокала или духовых инструментов в диапазоне частот от 50 Гц до 16 кГц. Прекрасное решение для небольших караоке клубов, школ, творческих коллективов.

Технические характеристики AF-104:

• Диапазон: VHF.

• Количество антенн: 2.

• Количество каналов: 4.

• Количество частот: 4 постоянные частоты по 1 на каждый канал.

• Тип передатчика: ручной вокальный микрофон.

• Форм-фактор приемника: Rackmount 19”.

• Аудио выходы: mix XLR – 1, Jack – 4, mix Jack – 1.

• Питание передатчика: 2 батарейки 1,5V (АА).

• Радиус действия: 50м.

• Диаграмма направленности: суперкардиоида

• Диапазон звуковых частот: 50Hz-16kHz

• Сигнал/Шум: >-105 дБ

• Комплектация: блок питания, аудиокабель Jack – Jack (6.3мм), база приемник, четыре ручных передатчика, инструкция по эксплуатации.

SHURE BLX2/PG58 M17

Артикул: A066744

ручной передатчик для радиосистем с капсюлем динамического микрофона PG58

12 300 р.

SHURE BLX2/PG58 M17 – лёгкий и удобный микрофон для использования в беспроводных системах BLX® от знаменитого американского производителя. Он оснащен высококачественным интегрированным капсюлем PG58, обеспечивает бесперебойную передачу голоса на профессиональном уровне, чистую и четкую. Такой ручной передатчик отлично подойдёт для живых выступлений, его можно также использовать в караоке. Модель обеспечивает надёжную передачу сигнала при расстоянии от приемника до 100 метров. Элементы управления включают регулятор уровня сигнала и удобную кнопку включения. Питание микрофона BLX2/PG58 осуществляется от 2 батарей или аккумуляторов АА 1,5 В, время непрерывной работы составляет до 14 часов. Для контроля за состоянием заряда батареи на корпусе имеется наглядная индикация. Микрофон заключен в прочный лёгкий корпус черного цвета, капсюль защищён серебристой решеткой. В комплект поставки входят микрофонный держатель, две батарейки и руководство пользователя. Рабочий диапазон радиочастот данной модели микрофона - M17, от 662 до 686 МГц.

ROCKDALE 3617\_T 2000 р.

Артикул: A063006

усиленная микрофонная стойка с металлическими узлами, высота 90-160 см, журавль 80 см

ROCKDALE AP-3617\_T microphone stand - прочная и устойчивая телескопическая микрофонная стойка типа журавль. Особенность модели – возможность быстрой регулировки высоты. Высота может быть настроена от 90 см до 160 см. Длина журавля – 80 см. Это усиленная модель стойки, которая отличается высокой надёжностью благодаря использованию в конструкции цельнометаллических узлов. Модель имеет достаточно небольшой вес, продуманная конструкция гарантирует удобство и надёжность её установки. Стойка ROCKDALE AP-3617\_T оснащена тремя устойчивыми раскладывающимися ножками с противоскользящими резиновыми наконечниками, которые позволяют использовать её даже не на идеально ровной поверхности. Улучшенная телескопическая конструкция обеспечивает плавную регулировку высоты и надёжное закрепление. Стойка имеет устойчивое к царапинам и механическим повреждениям покрытие черного цвета. Модель легко складывается в компактную низкопрофильную конструкцию для хранения и транспортировки.