|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активная акустическая система,14 шт | Тип | не менее 2-х полос |
| Мощность | не менее 800 Вт |
| Усилитель | Класс D |
| Звуковое давление | не менее 129 дБ |
| Корпус | Облегченный мультифункциональный с внутренним каркасом |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Микрофонный кабель, 14 шт | Вид разъемов | XLR вход/выход |
| Материал | Проводники из бескислородной меди  |
| Длина | 10- 15 м |
| Материал разъемов | Никелированная латунь с антикоррозийным покрытием |
| Микшерный пульт,7 шт | Вид | Аналоговый со встроенными эффектами |
| Каналы | Не менее 12 шт |
| Трехполосный эквалайзер | Наличие |
| Микрофонные предусилители и компрессора | Наличие |
| Вокальная радиосистема,31 шт | Количество антенн | 2 шт |
| Вид передатчика  | ручной |
| Количество микрофонов на одной базе | 1 шт |
| Несущая частота | не более 580-870 МГц |
| Количество каналов |  не менее 16  |
| Автоматическое сканирование частотных каналов | Наличие |
| Синхронизация приемника и передатчика через ИК порт | Наличие |
| Индикатор питания/разрядки батареи и кнопка ON/OFF на передатчике | Наличие |
| Индикатор выходного аудиосигнала | Наличие |
| Микрофонный шнур,31 шт | Вид разъемов | XLR вход/выход |
| Материал | Проводники из бескислородной меди |
| Длина | От 1 до 3 м |
| Кабель Mini Jack stereo - 2 x Jack mono,7 шт | Длина | От 2 до 3 м |