Приложение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | Характеристика Товара | Количество, ед. измерения | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| 1 | **Студийный микрофон Rode NT1-A или эквивалент** | Тип Конденсаторный, с большой мембранойПитание фантомное 48В - наличиеДиаграмма направленности –кардиоидаЧастотный диапазон - 20 Гц-20000 Гц\*Чувствительность не менее 16мВ/ПаВыходное сопротивление – не менее 100 ОмКомплектация: Система подвеса "паук", "Поп" фильтрСпецификация Вокал и студийная запись | 2 шт. |  |  |
| 2 | **Портативная колонка** **ElTronic B-215 или эквивалент** | Выходная мощность: не менее 100 ВТНЧ тракт 2х15 дюймов\*Беспроводной микрофон не менее 2 штРазъем для микрофона: наличие Разъем для электроинструмента: наличиеРадиоприемник: наличиеBluetooth: наличиеСлот для карты памяти: наличиеUSB-слот: наличиеЛинейный вход (AUX): наличиеЛинейный выход: наличиеFM-диапазон: наличиеПульт Д/У: наличиеВоспроизводимые форматы: mp3Питание сеть 220В, 12В - наличиевстроенный аккумулятор - наличие | 1 шт. |  |  |
| 3 | **Радиосистема Shure BLX24E/SM58**  | Тип радиосистемаРабочий диапазон не менее 80 м Частотный диапазон 50 Гц - 15000 Гц\*Выходы приемника 1 x XLR, 1 x 1/4" TS JackКоличество каналов не менее 12Выходная мощность передатчика не менее 10мВтПитание передатчика - 2 батареи ААМикрофонный элемент динамический, кардиоидная диаграмма направленностиСпецификация Вокал и концертная деятельность | 2 шт. |  |  |