|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | Описание |
| Акустические системы | Активная 15` двухполосная акустическая система со встроенным усилителем класса D, мощность 1500 Вт, максимальный пиковый уровень звукового давления - 137дБ, рабочий частотный диапазон - 50Гц-20кГц., встроенный блок DSP с управлением по Wi-Fi |
| Сабвуферы | Активный сабвуфер, 18`, встроенный усилитель 1500 Вт, максимальный пиковый уровень звукового давления - 134дБ, рабочий частотный диапазон - 35Гц-87Гц, управление DSP по Wi-Fi, |
| Стойки под акустические системы | усиленная спикерная стойка на треноге, металлические узлы, высота до 1,8 м, труба 35 мм, нагрузка до 50 кг |
| Стойки под акустические системы | соединительная стойка для акустических систем, высота 73-112 см, разъёмы 35 мм |
| Стереопары | разъёмы stereo mini jack папа x 2 mono jack папа длина 1 м |
| Кабели | длина 10м, XLR/F Neutrik, металл - XLR/M Neutrik, металл |
| Удлинитель | Длина 50м |
| Удлинитель | 6 гнезд, 2-3м |