Количество поставляемого товара:

 1. Баян концертный - 2 шт.

 2. Баян ученический - 1шт.

 3. Аккордеон концертный - 2шт.

Гарантийный срок поставщика не может быть менее срока гарантии, установленного производителем.

Поставщик гарантирует:

 - что на момент поставки весь товар имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющих их качество;

 - что поставляемый товар является новым (товар, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге;

 - упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка должна быть без следов повреждения.

 -упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ.

 - маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

 - качество всех товаров в соответствии с «Описанием объекта закупки»;

 - устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, осуществляются за счет Поставщика.

 - в случае несоответствия товара «Описанию объекта закупки», сторонами составляется двусторонний акт с перечнем несоответствий. Указанные в акте несоответствия Поставщик обязан устранить без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в течение 3-х календарных дней.

**Технические характеристики к поставляемому товару**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, входящего в объект закупки | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Наименование показателя, ед.изм. показателя  | Описание, значение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Аккордеон концертный** | **шт.** | **2** |  |
|   |   |   | Аккомпанемент готово-выборный | Соответствие |
| Количество голосов, шт | Не менее 3 |
| Корпус-облегченный вариант | Соответствие |
| Материал покрытия - чёрный полированный целлулоид.  | Соответствие |
| Материал корпуса:  | Бальза или красное дерево |
| Высота,мм | Не менее 410 не более 440 |
| Ширина,мм | Не менее 410 не более 440 |
| Глубина ,мм | Не менее 190 не более 200 |
| Вес,кг | Не более 10,3 |
| Окончательная настройка: «ля» 440 Гц.  | Соответствие |
| Динамический диапазон от pp до ff | Соответствие |
| Устойчивый звук всех регистров при любых исполнительских приёмах звукоизвлечения при минимальных расходах меха.  | Соответствие |
|  Резонаторы сделаны под размер конкретной голосовой части.  | Соответствие |
|  Правая клавиатура |   |
| Регистры,шт | Не менее 7, не более 9 |
| Клавиши,шт | Не менее 35, не более 40 |
| Подбородниковые переключатели | не более 5 |
| Рычаги изготовленны из дюрале-алюминия  | Соответствие |
| Толщена рычагов, мм | Не мение 3 |
| Длина клапанов, мм  | Не менее 55 |
| Ширина клапанов, мм | Не менее 13 |
| Толщина клапанов, мм | Не менее 1,5 |
| Материал изготовление подушечек клапанов | Флис  |
| Размер (толщина) клапанной подушки с лайкой, мм | Не менее 4 |
| Накладка рычагов грифа (сетка) - цельнометаллическая, ступенчатая, обтянутая полированным целлулоидом.  | Соответствие |
| Диапазон звучания f - g. | Соответствие |
|  Левая клавиатура: |   |
| Голоса, шт. | Не менее 3 |
| Кнопки,шт | Не менее 80 |
| Ряды,шт | Не менее 5 |
| Количество борин на мехе | Не менее 14 |
| Футляр  | Наличие |
| Плечевые и левый ремни | Наличие |
| Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | не менее 12 |
| Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя, месяц | не менее 12 |
| **Баян ученический** | **шт.** | **1** |  |
|   |   |   | Баян двухголосный с готовым аккомпанементом | Соответствие |
| Трёхрядный | Соответствие |
| Корпус-облегченный вариант | Соответствие |
| Материал покрытия - полированный целлулоид.  | Соответствие |
| Высота,мм | Не менее 360 не более 370 |
| Ширина,мм | Не менее 400 не более 410 |
| Глубина ,мм | Не менее 205 не более 210 |
| Вес,кг | Не менее 7,8 не более 8,2 |
| Окончательная настройка: «ля», Гц.  | не менее/не более 440 |
| Динамический диапазон от pp до ff | Соответствие |
|  Резонаторы сделаны под размер конкретной голосовой части.  | Соответствие |
|  Правая клавиатура |   |
| Голоса, шт. | Не более 2 |
| Кнопки, шт | Не менее 53 не более 58 |
| Рычаги изготовленны из стали | Соответствие |
| Толщена рычагов,мм | Не мение 1 |
| Длина клапанов, мм  | Не менее 30 |
| Ширина клапанов, мм | Не менее 13 |
| Толщина клапанов, мм | Не менее 1,5 |
| Материал изготовление подушечек клапанов | Флис  |
| Размер (толщина) клапанной подушки с лайкой,мм | Не менее 2,5 не более 3,5 |
| Накладка рычагов грифа (сетка) - цельнометаллическая, ступенчатая, обтянутая полированным целлулоидом.  | Соответствие |
| Диапазон: от не ниже «ля-диез» большой октавы, до не выше «ми» четвёртой октавы.  | Соответствие |
|  Левая клавиатура: |   |
| Голоса, шт. | Не менее 4 |
| Кнопки,шт | Не менее 98 не более 1022 |
| Ряды,шт | Не менее 5 |
| Диапазон звучания аккомпанемента: от «фа» контроктавы октавы до «ми» большой октавы.  | Соответствие  |
| Количество борин на мехе | Не менее 14 |
| Футляр  | Наличие |
| Ремни плечевые и левый | Наличие |
| Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | не менее 12 |
| Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя, месяц | не менее 12 |
| **Баян концертный** | **шт.** | **2** |  |
|   |   |   | Двухголосный  | Соответствие |
| Готововыборный | Соответствие |
| Пятирядный | Соответствие |
| Голосовая часть цельнопланочкая | Соответствие |
| Готовый аккомпанемент | Наличие |
| Корпус облегченный | Соответствие |
| Материал корпуса:  | Бальза или красное дерево |
| Материал покрытия - чёрный полированный целлулоид.  | Соответствие |
| Материал деки | резонансная ель |
| Окончательная настройка «ля», Гц | 440 |
| Высота,мм | Не менее 380 не более 400 |
| Ширина,мм | Не менее 380 не более 400 |
| Глубина,мм | Не менее 185 не более 195 |
| Вес,кг | Не более 9,6 |
| Футляр  | Наличие |
| Плечевые и левый ремни | Наличие |
|  Правая механика: |   |
| Количество нот в диапозоне, шт | не менее 55 |
| Двухголосная ,прямая дека,без регистров | Соответствие |
| Настройка голосов в унисон | Соответствие |
| Количество рядов  | 5 |
| Давление на клавиатуре (в диапазоне),гр | Не более 130 |
| Количество кнопок | не боее 96 |
| Бесшумная сцепка дубля 4 и 5 рядов. | Соответствие |
| Диапазон звучания от «соль» большой октавы, до «до#» 4-й октавы,Гц | Соответствие |
|  Левая механика: |   |
| Количество нот в диапозоне выборной системы, шт | Не менее 50 |
| Двухголосная  | Соответствие |
| Готововыборная | Соответствие |
| Расположение голосов-в октаву | Соответствие |
| Голосовая часть цельнопланочкая | Соответствие |
| Количество рядов  | не более 5 |
| Количество кнопок,шт | не менее 96 |
| Бас 4-х голосный | Соответствие |
| Диапазон звучания от «ми» контр октавы, до «соль#» 3-й октавы | Соответствие |
| Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | не менее 12 |
| Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя, месяц | не менее 12 |