|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Значение** |
| 4.3.1 | Тип оборудования: | Микшерный пульт. |
| 4.3.2 | Мощность: | Не менее, чем 2x165 Вт, 500 вт в мостовом режиме. |
| 4.3.3 | Количество каналов: | Не менее, чем 14. |
| 4.3.4 | Моно входы: | Не менее, чем 6. |
| 4.3.5 | Стерео входы: | Не менее, чем 4. |
| 4.3.6 | Количество микрофонных предусилителей: | Не менее, чем 9. |
| 4.3.7 | Фантомное питание: | Есть. |
| 4.3.8 | Эквалайзеры моно каналов: | Не менее, чем 3-х полосный. |
| 4.3.9 | Эквалайзеры стерео каналов: | Не менее, чем 3-х полосный. |
| 4.3.10 | Индикатор уровня громкости: | Не менее, чем 5 светодиодов. |
| 4.3.11 | Мощность в стерео режиме: | Не менее, чем 2x350 Вт. |
| 4.3.12 | Мощность в режиме моста: | Не менее, чем 800 Вт. |
| 4.3.13 | Дополнительно: | 9-и полосный графический эквалайзер. |
| 4.3.14 | Вход CD/Tape: | Есть. |
| 4.3.15 | Встроенным усилитель: | Есть. |
| 4.3.16 | Система обнаружения обратной связи FBQ: | Есть. |
| 4.3.17 | Гарантия: | Не менее, чем 1 год. |