**Технические требования к поставляемому оборудованию.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена** | **Описание товара** |
| 1 | [**SHURE BLX24RE/SM58 M17**](https://www.muztorg.ru/product/A066751) | 2 | 44 000руб/шт. | Радиосистема с ручным передатчиком SM58. В комплекте поставляется блок питания, две батареи АА, набор для монтажа приемника в рэк, две съемные антенны, держатель для микрофона и чехол на молнии для хранения и переноски. Благодаря использованию технологии QuickScan система быстро находит наилучшую для передачи сигнала радиочастоту из доступных, устанавливая надежную связь приемника и передатчиков. Для коммутации предусмотрены разъемы 1/4 джек и XLR. Передатчик работает от батарей АА 1,5 В, время непрерывной работы – до 14 часов. Для контроля заряда батареи имеется наглядная индикация. Система неприхотлива к внешним условиям и может работать при температуре окружающей среды от -18 до +50 градусов. Рабочий диапазон радиочастот представленной модели радиосистемы - M17, от 662 МГц до 686 МГц. |
| 2 | [SHURE SM58-LCE](https://www.muztorg.ru/product/16906?utm_term=16906) | 2 | 9 300руб/шт. | Встроенная ветрозащита с фильтром надежно защищает от проникновения нежелательных шумов дыхания и ветра. Встроенный демпфер капсюля позволяет эффективно снижать уровень механических шумов. Широкий частотный диапазон передачи звуковых частот в пределах от 50 Гц до 15 кГц. Выходное сопротивление: 150 Ом. Тип микрофона: динамический; Уровень выходного сигнала -75 дБ (0.18 мВ). Чувствительность: 0.1 мВ/П |
| 3 | [ROCKDALE MC001.20 (6,5м)](https://www.muztorg.ru/product/A060376) | 2 | 650руб/шт. | Микрофонный кабель с разъёмами XLR предназначен для балансных соединений  структура проводников: 84х0,1 дренажный проводник + 2х(28х0,1)  материал проводников: OFC  внешний диаметр 5 мм  оболочка ПВХ  длина 6,5 м  Необходим для соединения с проводными микрофонами. |
| 4 | [ROCKDALE MC001-50CM](https://www.muztorg.ru/product/A063331) | 2 | 370руб/шт. | Готовый микрофонный кабель, разъёмы XLR, длина 50 см. Необходим для соединения радиосистем. |
| 5 | [KLOTZ M1FM1K1500](https://www.muztorg.ru/product/A048283) | 2 | 3 700руб/шт. | Микрофонный кабель KLOTZ M1FM1K1500 выполнен из высококачественных материалов и снабжен двумя коннекторами XLR типа мама и папа. Длина кабеля составляет 15 метров. Кроме прямого назначения, этот кабель можно использовать для коммутации таких приборов, как: приборы управления светом, световые приборы, микшерные пульты, активная акустика. |
| 6 | [Electro-Voice EKX-15P-EU](https://www.muztorg.ru/product/A064792) | 2 | 86 000руб/шт. | Electro-Voice EKX-15P-EU представляет собой активную, двухполосную акустическую систему. Внутри кабинета расположен мощный усилитель D-класса с системой охлаждения пассивного типа. Мощность АС составляет 500 Вт (RMS), пиковая - 1500 Вт. Корпус кабинета изготовлен из многослойной фанеры (9 слоев), снаружи кабинет имеет качественное порошковое покрытие, цвет кабинета черный. АС оснащена большим НЧ-драйвером (EVS-15М), диаметром 381 мм и ВЧ-твитером (DH-1М), диаметром 38 мм. Частотный диапазон системы составляет 55 - 18000 Гц (-3 дБ) и 48 - 20000 Гц (-10 дБ). Максимальное звуковое давление 134 дБ. Габариты акустической системы составляют 685 x 432 x 429 мм, вес - 24,4 кг. |
| 7 | [SHURE A58WS-BLK](https://www.muztorg.ru/product/16988?utm_term=16988) | 4 | 640руб/шт. | поролоновая ветрозащита для микрофонов SM58, PG58 (черная) |
| 8 | [YAMAHA MG12XU](https://www.muztorg.ru/product/A052161) | 1 | 23 900руб/шт. | 12-канальный микшерный пульт; Максимум 6 микрофонных и 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео); 2 GROUP-шины + 1 стереошина; 2 AUX-шины (включая FX); Простой в обращении компрессор; Встроенный процессор SPX с 24 программами; Фантомное питание + 48 В; USB Audio интерфейс. |
| 9 | [BEHRINGER UCA222](https://www.muztorg.ru/product/A042001) | 1 | 2 900руб/шт. | Внешний интерфейс USB для записи и воспроизведения звука на компьютере (PC / MAC), 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, цифровой оптический выход S/PDIF, разъем для наушников, комплект ПО |
| 10 | [ROCKDALE XC-001-1M stereo mini jack x 2 RCA 1m OD:4x8mm](https://www.muztorg.ru/product/A063326) | 1 | 360руб/шт. | ROCKDALE XC-001-1M готовый компонентный кабель, разъёмы stereo mini jack папа (3,5) x 2 RCA, д 1 м, чёрный |
| 11 | [QUIK LOK AD12-3K](https://www.muztorg.ru/product/63062) | 1 | 840руб/шт. | компонентный кабель, 3 метра, разъёмы Stereo Jack Male - 2 RCA Male (тюльпаны)(1/4` TRS MALE - 2 RCA MALE) |
| 12 | [K&M 27105-300-55](https://www.muztorg.ru/product/A030090) | 4 | 5 300руб/шт. | микрофонная стойка `журавль`, высота 900-1600 мм, длина журавля 810 мм, цвет черный |
| 13 | [QUIK LOK SP180](https://www.muztorg.ru/product/54448) | 2 | 7 900руб/шт. | стойка для акустических систем на треноге, диаметр трубы 35мм, высота 1220-1830 мм, серебристая, алюминий, до 56 кг |
| 14 | [Чехол для микшерного пульта](http://www.yukon-ltd.com/catalog/chehly_dlya_oborudovaniya/chehly_dlya_mikshernyh_pultov/chehol_dlya_mikshernogo_pulta_allenheath_zed_16fx/) | 1 | 2 850руб/шт. | Сумка для транспортировки и хранения микшерного пульта. Внутренняя перегородка (наполнитель – поролон) выполняет функцию крышки - защищает колки, регуляторы и тумблеры. Материал - Кордура 600, уплотнитель - ППЭ (пенополиэтилен), размер: 49 х49 х 13 см (Ш х Д х В) |
| 15 | [Electro-Voice EKX-15-CVR](https://www.muztorg.ru/product/A064798) | 2 | 5 900руб/шт. | чехол для акустических систем EKX-15/15P, цвет черный. |
| 16 | [IEK УК30 IP44 "Professional"](https://iekshop.ru/udliniteli-na-katushkakh/5527-katushka-uk30-na-met-s-t-z-4-mesta-2rpe-30m-kg-3kh25mm2-ip44-professional.html) | 1 | 5 830,81руб/шт. | Удлинитель на катушке 30 м, число/сечение жил 3х2.5, 250В~ max 3500Вт, количество гнезд – 4, термозащита, защита от влаги и пыли. |
| 17 | [СУМКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ](http://www.yukon-ltd.com/catalog/chehly_dlya_oborudovaniya/chehly_dlya_koncertnogo_oborudovaniya/sumka_dlya_kommytacii_2/) | 1 | 3 300руб/шт. | Сумка для транспортировки и хранения оборудования для коммутации - провода, зарядные устройства, удлинители, разъёмы и т.д . |
| 18 | [Gator GM-5W](https://muzmarket.ru/product/gator_gm-5w/) | 1 | 3 490руб/шт. | нейлоновый кейс для пяти радиосистем, вес 1,36кг, Внешние размеры: 43,18 х 30,48 х 15,24 см |

**Итого - 382 870,81руб**

***(без учета доставки)***