|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Требуемое значение параметра | Кол-во |
| 1 | Музыкальный центр | Тип |  | микросистема | 1 |
| Основной блок |  | одноблочная система |
| Оптический привод |  | наличие |
| Комплект акустических систем | шт. | не менее 2 |
| Полная выходная мощность | Вт | не менее 100 |
| Мощность фронтальных колонок | Вт | не менее 2х50 |
| Поддерживаемые носители |  | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Поддержка карт памяти |  | наличие |
| ЖК – дисплей |  | наличие |
| Интерфейс USB |  | наличие |
| Выходы |  | композитный, компонентный, наушники, аудио стерео, аудио коаксиальный |
| Пуль ДУ |  | наличие |
| Вход на микрофон |  | наличие |
| Караоке |  | наличие |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
|
|
|  | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Звуковая аппаратура для спортивного блока | Активная акустическая система |  | наличие | 1 |
| Мощность единицы | Вт | не менее 500 |
| Встроенный низкочастотный динамик |  | наличие |
| Количество НЧ динамиков в системе | шт | не менее 1 |
| Количество ВЧ динамиков в системе | шт | не менее 1 |
| Профессиональный серийный активный громкоговоритель | шт | не менее 2 |
| Мощность акустической системы | Вт | не менее 290 |
| Встроенный низкочастотный динамик |  | наличие |
| Материал корпуса |  | пластик |
| Количество НЧ динамиков в системе | шт | не менее 1 |
| Элементы подвеса |  | наличие |
| Профессиональный микшер | шт | наличие |
| Количество каналов | шт | не менее 6 |
| Количество микрофонных входных каналов | шт | не менее 2 |
| Встроенный процессор эффектов |  | наличие |
| Количество стереовыходов | шт | не менее 2 |
| USB интерфейс |  | наличие |
| Радиосистема с ручными микрофонами | шт | не менее 1 |
| Ручные микрофоны | шт | не менее 2 |
| LCD экран |  | наличие |
| LED индикатор сигнала |  | наличие |
| Питание от батареек АА |  | наличие |
| Кабель для микрофонов | м | не менее 10 |
| Микрофонная стойка тип «журавль» | шт | не менее 2 |
| Корпус стойки |  | металл |
| Минимальное значение высоты стойки | мм | не менее 950 |
| Максимальное значение высоты стойки | мм | не менее 1550 |
| Тренога в основании |  | наличие |
| 5 | Музыкальный центр | Тип |  | микросистема | 1 |
| Основной блок |  | одноблочная система |
| Оптический привод |  | наличие |
| Полная выходная мощность | Вт | не менее 100 |
| Поддерживаемые носители |  | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Поддержка карт памяти |  | наличие |
| ЖК – дисплей |  | наличие |
| Интерфейс USB, AUX |  | наличие |
| Выходы |  | композитный, компонентный, наушники, аудио стерео, аудио коаксиальный |
| Пуль ДУ |  | наличие |
| Вход на микрофон |  | наличие |
| Микрофон |  | наличие |
| 6 | Звуковая аппаратура для библиотеки | Профессиональная активная акустическая система | шт | не менее 2 | 1 |
| Мощность единицы акустической системы | Вт | не менее 700 |
| Максимальное звуковое давление | дБ | не менее 133 |
| Угол направленности по вертикали | градусов | не менее 42 |
| Угол направленности по горизонтали | градусов | не менее 50 |
| Встроенный низкочастотный динамик |  | наличие |
| Размер встроенного НЧ динамика | дюйм | не менее 15 |
| Количество НЧ динамиков в системе | шт | не менее 2 |
| Количество ВЧ динамиков в системе | шт | не менее 1 |
| Материал корпуса |  | МДФ |
| Антивандальное покрытие |  | наличие |
| Профессиональный серийный активный громкоговоритель | шт | не менее 4 |
| Мощность акустической системы | Вт | не менее 290 |
| Встроенный низкочастотный динамик |  | наличие |
| Материал корпуса |  | пластик |
| Количество НЧ динамиков в системе | шт | не менее 1 |
| Элементы подвеса |  | наличие |
| Наружное покрытие |  | краска |
| Профессиональный микшер | шт | не менее 1 |
| Количество каналов | шт | не менее 12 |
| Количество микрофонных входных каналов | шт | не менее 4 |
| Встроенный процессор эффектов |  | наличие |
| Количество эффектов | шт | не менее 14 |
| Количество стереовыходов | шт | не менее 2 |
| USB интерфейс |  | наличие |
| Количество полос встроенного графического эквалайзера | шт | не менее 7 |
| Радиосистема с ручными микрофонами | шт | не менее 1 |
| Ручные микрофоны | шт | не менее 2 |
| LCD экран |  | наличие |
| LED индикатор сигнала |  | наличие |
| Питание от батареек АА |  | наличие |
| Микрофонная стойка тип «журавль» | шт | не менее 2 |
| Корпус стойки |  | металл |
| Минимальное значение высоты стойки | мм | не менее 950 |
| Максимальное значение высоты стойки | мм | не менее 1550 |
| Тренога в основании |  | наличие |